

ПАСПОРТ

### ВАФЕЛЬНИЦА

**Модель:** HKN-GES1M

**Краткое вступление**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| HKN-GES1M | 250\*360\*270 | 220 | 1 | 5,4 |

1. **Транспортировка и хранение**

При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и долговременного хранения на открытом воздухе; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

1. **Установка**

1. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.

2. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

1. **Эксплуатация**

1. Установите требуемую температуру.

2. Включите переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулируйте температуру; при достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.

При необходимости, отрегулируйте температуру для достижения оптимального результата.

1. **Очистка и обслуживание**

1. Отключить аппарат от электросети.

2. Необходимо очищать аппарат после каждого применения.

3. Для очистки используйте только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой.

