

ПАСПОРТ

**КОФЕВАРКА**

**Модель:** HKN-CM2

**Краткое вступление**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

**!** Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Емкость для залива воды, л | 2 |
| Кол-во графинов в комплекте | 2 |
| Габариты, мм | 210x345x430 |
| Масса, кг | 5 |

****

1. **Описание основных узлов и компонентов**



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Залив воды | 5. Переключатель для варки/подогрева |
| 1. Индикатор работы | 6. Включение верхнего подогрева |
| 1. Фильтрационная корзина | 7. Верхнее место для подогрева |
| 1. Нижнее место для подогрева | 8. Графин |

1. **Меры безопасности**

* Оставайтесь поблизости, когда машина варит кофе.
* Никогда не погружайте машину в воду.
* Никогда не заливайте в резервуар горячую воду.
* Никогда не заливайте в резервуар более 2,2 литров воды.
* Не отсоединяйте оборудование от сети питания влажными руками или, потянув за шнур.
* При работе некоторые части машины сильно нагреваются. Убедитесь, что шнур питания их не касается.
* Не дотрагивайтесь до горячих частей машины.

1. **Установка**

* Установите машину на ровную горизонтальную поверхность.
* Вставьте фильтр.
* Налейте холодную воду (не более 2,2 литра) в резервуар для воды. Подождите 2 минуты, пока машина выкачает лишний воздух из машины.
* Поместите пустой графин непосредственно под фильтрационной корзиной.
* Переведите переключатель в положение «ON», загорится индикатор работы «In Use».
* Немного горячей воды начнет стекать в графин.
* Через 5~6 минут индикатор работы потухнет, процесс варки завершится.
* Необходимо повторить вышеуказанные шаги 2-3 раза, чтобы промыть все внутренние части машины перед тем, как начать варить кофе в первый раз.

1. **Эксплуатация**

* Вставьте фильтр с кофе.
* Налейте холодную воду (не более 2,2 литра) в резервуар для воды.
* Поместите пустой графин непосредственно под фильтрационной корзиной.
* Переведите переключатель в положение «ON», загорится индикатор работы «In Use».
* Кофе начнет стекать в графин.
* Когда индикатор потухнет, процесс варки завершится.

1. **Очистка и обслуживание**

**Очистка от накипи**

В процессе использования на нагревательных элементах машины образуется накипь. Для поддержания машины в рабочем состоянии и сохранения великолепного вкуса кофе рекомендуется через каждые 200 процессов варки кофе или раз в 6 месяцев проводить процедуры по очистке от накипи:

* Добавьте 300 мл свежего или сконденсированного лимонного сока к одному литру воды.
* Вставьте фильтр.
* Поставьте графин на свое место под фильтром.
* Залейте раствор с лимонным соком в резервуар машины.
* Переведите переключатель в положение «ON».
* Горячая вода начнет стекать в графин. Подождите пока раствор не выдавит всю обычную воду из системы и не начнет стекать в графин. Как только раствор начнет капать в графин, выключите машину.
* Подождите 5-6 минут, потом включите машину снова.
* Когда раствор перестанет вытекать, выключите машину и вылейте раствор в канализацию.
* Поскольку частично раствор еще останется в машине, проведите процедуру промывки, описанную в разделе «**4. Установка**» несколько раз, пока вкус и запах лимона не пропадет.

