

ПАСПОРТ

**ДИСПЕНСЕР СТАКАНОВ**

**Модели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HKN-WMF2S, | HKN-WMF3S, | HKN-WMF4S, |
| HKN-WMF2M, | HKN-WMF3M, | HKN-WMF4M, |
| HKN-WMF2L, | HKN-WMF3L, | HKN-WMF4L |





**Краткое вступление**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

**!** Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **HKN-WMF2S** | **HKN-WMF3S** | **HKN-WMF4S** |
| Отсеков для стаканов, шт | 2 | 3 | 4 |
| Вместимость стаканов в 1 отсек | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Диаметр стаканов, мм | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Глубина отсеков, мм | 650 | 650 | 650 |
| Габариты, мм | 150x703x280 | 150x703x460 | 150x703x580 |
|  |  |  |  |
| **Модель** | **HKN-WMF2M** | **HKN-WMF3M** | **HKN-WMF4M** |
| Отсеков для стаканов, шт | 2 | 3 | 4 |
| Вместимость стаканов в 1 отсек | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Диаметр стаканов, мм | 79-89 | 79-89 | 79-89 |
| Глубина отсеков, мм | 650 | 650 | 650 |
| Габариты, мм | 150x703x280 | 150x703x460 | 150x703x580 |
|  |  |  |  |
| **Модель** | **HKN-WMF2L** | **HKN-WMF3L** | **HKN-WMF4L** |
| Отсеков для стаканов, шт | 2 | 3 | 4 |
| Вместимость стаканов в 1 отсек | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Диаметр стаканов, мм | 89-99 | 89-99 | 89-99 |
| Глубина отсеков, мм | 650 | 650 | 650 |
| Габариты, мм | 150x703x280 | 150x703x460 | 150x703x580 |